

武汉市城建安全生产专业委员会办公室


市城建专委会办公室关于加强极端天气全市建筑幕墙安全防范工作的紧急提示


市自然资源和城建局、市住房和城市更新局：
为落实省、市防汛防台风会议精神，最大限度减轻台风“ 巴威”登陆对建筑幕墙的不利影响，按照市防范应对超强台风“ 巴威”应急指挥部工作要求，现就建筑幕墙安全防范工作紧急提示如下：
一、市自然资源和城建局要加强既有幕墙安全管理的统筹协调，组织专家对幕墙安全管理提供技术咨询和服务；督导在建房屋建筑工程幕墙的安全管理，落实《在建工程玻璃幕墙防台风措施》（见附件 1）。
二、市住房和城市更新局要督导房屋安全责任人加强既有建筑幕墙检查巡查，及时发现风险隐患并整改，落实《既有建筑玻璃幕墙（落地窗）防台风措施》（见附件 2）。
各责任单位要明确联络员，相关情况及时报市城建专委会办公室。联系人：丁仲海，联系电话：15671562022。
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附件 1
在建工程玻璃幕墙防台风措施


一、台风前隐患排查与整改
（一）已安装幕墙系统检查与加固。项目建设、施工、监理单位联合对现场已完成安装的玻璃、石材、金属幕墙开展拉网式检查，核查面板压块、固定扣件、角码螺栓紧固程度，尚未完成结构胶注胶、胶体未达到固化强度、仅做临时支撑的面板，采取加固措施或直接拆除转运至室内安全区域。所有已安装开启扇全部闭合锁紧，未完成五金装配、无锁闭功能的半成品窗扇加装临时固定螺栓，杜绝风吹晃动脱落。全面复核幕墙龙骨立柱、横梁拼接节点，复拧松动连接螺栓，建筑高层、迎风面、外立面转角龙骨增设临时斜向支撑提升整体稳定性。
（二）规范幕墙材料存放防护。玻璃原片、中空成品玻璃、石材板材、铝合金型材等主材优先存放至室内库房，受场地限制需室外堆放的，统一放置专用防滑存放支架，支架与主体结构拉结固定，材料整体使用捆绑带锁紧压实，外部覆盖防雨防风篷布并加压重物固定。各类幕墙材料禁止倚靠脚手架、楼层临边、洞口位置堆放，控制堆放高度，防止大风倾覆。楼层作业面、外脚手架平台不得零散堆放铝板、保温棉、密封胶条等轻质材料，螺栓、五金配件、小型辅材全部装箱入柜集中收纳，从源头消除物料吹落坠人隐患。









（ 三）现场作业与人员管控。收到台风预警信号，立即全面停止幕墙安装、打胶、板材吊装等所有幕墙工程作业，组织全部外墙施工人员撤离至项目室内避险场所。所有高处作业吊篮全部下放至地面，切断控制电源并上锁固定，禁止吊篮悬停于外立面半空。划分施工现场危险区域，在幕墙作业区、材料堆放区、脚手架底部设置警示围挡，明确人员紧急疏散路线，落实项目管理人员轮班值守制度，保障信息传递顺畅。
二、台风过境期间现场封闭管控
台风影响全过程实行全面停工避险管理，禁止任何幕墙施工作业、外墙巡检、户外抢险加固行为。施工现场大门封闭上锁，严禁无关人员、社会车辆进入工地范围。项目值班人员仅在安全避险点值守，不得靠近幕墙外立面、脚手架、基坑等风险区域，持续关注气象动态，若发生幕墙构件脱落、围挡倾覆险情第一时间上报属地建设主管部门。
三、台风解除后排查验收与复工管理
台风预警解除、风力回落至安全标准后，由建设、施工、监理单位共同开展复工前全面排查，逐项检查幕墙面板有无破损位移、龙骨框架是否变形、连接件有无松动脱落。严格执行复工安全核查标准，复工前组织全体幕墙作业人员开展台风后安全技术交底，所有质量安全隐患整改完成后方可组织复工。

既有建筑玻璃幕墙（落地窗）防台风措施


一、事前检查巡查
加强台风前的巡查频次，对幕墙结构、面板、连接构件进行全面检查，逐一核查开启扇的螺栓、锁点、五金件等是否出现松动、损坏、关不密实；窗框和玻璃面板是否有脱落、破损、裂纹、自爆、变形或者整体松动、固定不牢固等；核查结构胶、耐候密封胶外观状态、查看胶缝有无开裂起鼓、脱胶脱落、老化硬化；龙骨连接螺栓有无松动；排水孔是否通畅；玻璃接缝处是否有异常等情况，一旦发现存在问题要及时维修或更换，确保消除隐患。
二、防护措施落实
加强对使用情况巡检和提醒，确保开启扇在台风来临前全部关闭锁紧，杜绝半开、虚关状态，保持室内密闭，防止形成“通道”。必要时对大面积玻璃或重点防护部位，可采用高强度胶带以“米”字形粘贴加固，降低风振破裂风险。对于老旧或存在轻微松动的窗扇，应采用柔性垫块（如橡胶、泡棉）塞紧缝隙，严禁盲目破坏五金结构。同时，必须彻底清理窗台、露台及幕墙周边的悬挂物和杂物，防止高空坠物伤人，也可提前在幕墙（落地窗）正下方人行通道、建筑出入 口、沿街人行道布设警戒围挡与安全警示标识，划定危险通行区域，引导行人绕行，减少下方人员停留频次。台风侵袭期间，严禁人员接近幕墙或尝试开启窗扇。
附件 2








三、事后排查检测
台风应急响应终止后，房屋使用安全责任人应自行或委托专业单位、物业服务企业尽快开展自查，消除潜在高坠风险，确保玻璃幕墙（落地窗）使用安全。针对在台风中出现损伤的建筑玻璃幕墙，房屋使用安全责任人或物业服务企业应做好应急检测，并在一个月内完成安全性鉴定。
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