武汉市蔡甸区城建安全生产专业委员会办公室 

关于做好全区房屋市政工程防台防汛 安全隐患排查工作的紧急通知

区城建安全专委会各成员单位，各建设、施工、监理单位：
根据2026年7月8日省、市、区三级防台防汛应急指 挥视频会议部署要求，气象部门综合研判，7月11日—13 日为省、市本轮强降雨、台风重点防范时段。市应急调度续 会明确要求各区、各行业主管部门压紧压实防御责任，全方 位落实防范应对举措。为坚决防范化解房屋市政工程领域安 全风险，全力保障人民群众生命财产安全，现就扎实做好本 轮工程建设领域防台防汛各项工作紧急通知如下：
一、提高政治站位，全面压实防台防汛各方责任
各成员单位、各工程参建单位要深入学习贯彻习近平总 书记关于防汛救灾工作指示精神，牢固树立“人民至上、生 命至上”理念，彻底摒弃麻痹松懈思想与侥幸观望心理，把 防台防汛作为当前压倒一切的安全生产核心任务抓紧抓实。
(一)行业监管责任。各成员单位严格落实安全生产“三 管三必须”原则，切实履行行业监管职责，分片包保、下沉 一线督导项目落实防汛措施。
(二)企业主体责任。各建设、施工、监理单位主要负 责人、项目负责人必须坚守项目一线靠前指挥，逐项细化防 汛应急预案、责任清单，将安全防御任务分解至班组、落实 到个人。
(三)岗位直接责任。施工现场项目经理、专职安全员、

设备管理员、电工、基坑监测人员等关键岗位人员全员在岗， 落实24小时巡查值守，做到风险早识别、隐患早处置。
二、开展全域拉网排查，限期清零各类安全隐患
(一)排查时限。集中排查窗口期：2026年7月9日至 7月10日(周四、周五),务必完成辖区全部房屋建筑、市 政基础设施项目全覆盖排查，包含新开工未报监、停工未退 场等各类在建项目，做到不漏一项目、不漏一风险点。
(二)重点排查管控内容。各项目对照以下7类关键风 险点位逐项自查，建立隐患台账，明确整改责任人、整改时 限、整改措施，立行立改、闭环销号：
1. 深基坑及排水系统。核查基坑支护、边坡、围堰结构 稳定情况；疏通基坑内外排水沟、集水井，配齐抽排设备； 加密降雨期间沉降、位移监测频次，提前储备防汛沙袋，杜 绝基坑积水、滑坡、坍塌险情。
2. 建筑起重机械设备。全面检查塔吊、施工升降机、物 料提升机基础沉降、排水、锚固压重情况；紧固全部标准节 连接螺栓，复核设备自由端安全高度；大风暴雨来临前完成 停机、断电、锁臂、附着加固等防护操作。
3.脚手架、外防护体系。逐段检查落地架、悬挑架连墙 件、剪刀撑设置完整性，加固松动杆件；清理架体堆放建材、 杂物，防止雨水浸泡软化地基引发架体倾覆。
4. 高处作业及吊篮设备。停用所有室外高处施工作业； 施工吊篮全部落地固定锁紧，检查钢丝绳、限位、制动装置 完好性，台风、强降雨期间严禁启用吊篮开展任何作业。
5. 临时板房、施工围挡。全面加固工地活动板房、办公 工棚、围墙、施工围挡；对老旧破损、倾斜开裂、临水临坡 搭建的临时建筑，立即加固或拆除清场；严禁将人员宿舍设

置在低洼积水区、山体边坡、基坑边缘等高危区域。
6. 施工现场临时用电。严格执行“三级配电、两级保护” 规范，检修配电箱防雨罩、线路绝缘、防雷接地装置；低洼   区域电箱抬高垫高，雨后及时检测漏电保护装置，严防涉水   触电事故。
7. 人员转移及应急处置预案。梳理工地居住人员底数， 完善极端天气人员紧急转移路线、安置点位清单；明确疏散 引导人员，提前组织简易撤离演练，确保险情发生时人员快 速有序转移。
(三)应急物资储备要求。 各项目按需足额储备防汛沙 袋、加高挡水板、大功率抽水泵、应急照明、救生绳、雨衣 雨具、急救物资等防汛抢险器材，建立物资管理台账，定点 分区存放，安排专人保管维护，确保随取随用、正常运转。
三、严格停工避险管控，坚决落实人员转移措施
(一)全域停工时段。2026年7月11日至13日，全区 所有房屋建筑、市政基础设施在建项目全面停止一切室外施 工作业。
(二)人员转移要求。 除经审批、持证在岗的24小时 应急值守人员外，所有居住在活动板房、低洼区域、边坡下 方工棚内的施工、管理人员，须提前转移至结构稳固、地势 较高的安全安置场所。
(三)预警响应机制。收到气象暴雨、台风蓝色及以上 预警后，第一时间升级管控，果断停工停产、切断现场非必 要电源，组织危险区域人员全部撤离，杜绝人员滞留险区。
四、健全值班报送机制，保持应急信息全链条畅通
(一)落实24小时值班与领导带班制度。 7 月 9 日 至 13日期间，各成员单位、各在建项目必须安排领导在岗带班，

值班人员24小时在岗，全员手机保持全天候畅通。
(二)建立“预警—叫应一处置一反馈—复核”闭环工 作流程。接到气象、防汛预警信息后，第一时间通知项目现 场落实防御措施，全过程跟踪处置成效。
(三)规范每日信息报送。7月9日—13日，各房建项 目每日16:00前向区资建局质安中心报送当日隐患排查、整 改销号、人员值守、物资储备情况；各市政基础设施项目同 步向区住更局建管站报送相关工作动态。若发生积水、坍塌、 人员受困等突发险情，须第一时间电话上报，同步报送书面 险情简报，严禁迟报、漏报、瞒报。
五、强化督导追责问责，确保各项工作落地见效
(一)隐患闭环管理。 对自查、检查发现的安全隐患， 逐项登记造册，限期整改验收，未完成整改销号不得恢复施 工；排查走过场、未制定应急撤离预案、现场存在重大安全 风险的项目，立即下达停工整改通知书，清空现场危险作业 面。
(二)上级督导检查。 区、市两级将组建专项督导组分 片分区开展下沉督查，重点核查隐患排查、停工撤人、物资 储备、值班值守落实情况。
(三)严肃追责问责。对思想重视不足、排查流于形式、 停工撤人落实不力、险情上报不及时，造成安全事故或重大 险情的单位、项目负责人及相关责任人，依规依纪从严追责 问责，并在行业内通报曝光。
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