蔡甸区城管执法局工程开工“一件事”
一次性告知书


各建设、施工单位：
为持续优化营商环境，落实工程开工“一件事”集成服务改 革要求，规范辖区建设项目文明施工管理，依据省、市、区城市  管理、文明施工、建筑垃圾管理等相关法律法规及规范性文件， 现就工程开工涉及环境卫生、建筑垃圾处置、市政设施管护、地 下燃气管网保护以及相关审批备案等城管领域事项，向各施工单  位实行一次性集中告知，请严格对照落实、规范施工全过程管理。
一、施工现场环境卫生管理要求
1. 开工前必须完成施工现场全域标准化封闭围挡搭设，围挡 需连续牢固、整洁完好，无破损污渍、无乱贴乱画，外侧保持美 观整洁，按规范张贴公益广告及文明施工宣传内容，严禁私自张 贴商业广告、违规标语。
2.施工现场出入口、施工主干道、材料加工区域必须全部硬 化处理，配套建设标准化洗车槽、沉淀池及高压冲洗设备。所有 出场车辆必须冲洗干净轮胎、车身及底盘，严格落实“不带泥上 路、不抛洒滴漏”要求，定期清理沉淀池，杜绝施工污水、泥浆 外溢污染市政路面。
3. 配齐喷淋降尘、雾炮机、防尘网等扬尘防控设施，开工前 完成设备调试与验收，确保正常投入使用。施工现场裸土、堆土、
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闲置建材必须100%全覆盖，施工全程落实湿法作业，严格管控施 工扬尘及施工噪音污染。
4.落实施工现场垃圾分类管理制度，设置专用生活垃圾收集 容器，定点存放、日产日清，严禁生活垃圾与建筑垃圾混合堆放、 混合清运。安排专人负责工地常态化保洁，确保施工场内及出入 口周边无散落垃圾、无积水淤泥、无杂物堆积。
5.严禁在施工现场及周边公共区域焚烧垃圾、废料、落叶等 杂物，严禁随意排放施工废水、废弃泥浆，杜绝污染城市公共环 境卫生。
二、建筑垃圾规范处置管理要求
1.严格落实蔡甸区建筑垃圾属地管理规定，项目开工前须编 制《建筑垃圾(建筑弃土)处置方案》,明确垃圾种类、预估数 量、堆放点位、分类处置方式、清运周期、运输单位及处置去向， 报送蔡甸区行政审批部门、城管环卫主管部门备案，备案通过后 方可开工，方案内容变更需及时补充报备。
2.开工前必须依法办理蔡甸区建筑垃圾(建筑弃土)处置核 准手续，提交处置方案、合规运输企业合同等全套资料，取得官 方许可文件。严禁无证清运、私自处置建筑垃圾，严禁擅自变更 审批核定的运输路线、作业时段及处置场地。
3.施工现场划定建筑垃圾专用堆放区域，设置醒目标识，实 行渣土、废旧建材、装修垃圾分区分类堆放，堆放整齐并全覆盖 防尘。严禁随意倾倒、填埋建筑垃圾，严禁将建筑垃圾交由无资
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质单位或个人处置。
4.建筑垃圾实行日产日清，场内临时堆放不得超期存放，杜 绝长期裸露堆积。清运车辆必须全程密闭运输，无超载、无抛洒、 无滴漏，严格按照审批要求规范作业。
5.严禁将建筑垃圾混入生活垃圾、绿化垃圾，严禁向城市河 道、绿化带、市政道路及公共空地倾倒各类建筑垃圾，违者将依 法从严查处。
三、市政设施保护与管控要求
1. 开工前全面排查施工现场及周边市政道路、人行道、井盖、 雨水篦、排水管网、路灯、交通标识、绿化苗木、防护护栏等公  共设施，建立设施保护台账，落实专项防护措施。
2.严禁擅自占用、挖掘、碾压城市市政道路、人行道及公共 绿地。因施工确需临时占道、破路、占用绿地的，必须提前向蔡 甸区城管主管部门申请，办理专项审批手续，取得许可后方可施 工，严禁无证违规作业。
3.施工过程中严禁损坏、移位、掩埋、堵塞市政排水管网、 检查井、雨水篦等排水设施，严禁向管网内倾倒泥浆、渣土、废 料，防止管网堵塞、污水外溢。施工物料、渣土不得占用市政排 水通道、消防通道及公共通行区域。
4.严禁擅自迁移、拆除、遮挡路灯、交通信号灯、监控设备、 警示标识等市政设施，施工确需临时改动的，必须提前报备主管 部门并落实防护措施，施工结束后及时恢复原貌。
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5.施工车辆、机械通行需严格保护市政路面及附属设施，严  禁重型机械违规碾压人行道、绿化带，杜绝路面破损、道牙损毁、 绿植破坏。若施工造成市政设施损坏，须第一时间上报并主动修 复，承担全部责任。
四、项目开工前置审批、备案及地下管线保护要求
1. 建筑垃圾处置核准：涉及渣土、建筑垃圾外运的项目，开 工前必须办结建筑弃土处置核准，选用蔡甸区备案合规的运输企 业，签订正规运输合同，严格按照辖区管控标准清运作业。
2市政设施占用挖掘审批：施工涉及临时占用城市道路、人 行道、绿化带，或开挖、改动市政管网、路面的，必须专项报批， 取得蔡甸区城管部门许可，严禁未批先干、先施工后补手续。
3.小散工程备案：属于蔡甸区小散工程、零星临时作业的项 目，开工前必须完成辖区工程备案登记，落实文明施工报备要求， 纳入城管常态化监管。
4.文明施工及围挡报备：严格执行武汉市、蔡甸区围挡标准， 市区主要路段围挡高度不低于2.5米，一般路段不低于1.8米。 围挡搭设达标、扬尘防控设施配齐后，主动配合辖区城管部门开 工核查。
5.地下燃气管网保护及报备：开工前必须向蔡甸区燃气主管 部门、属地燃气企业调取施工区域燃气管网资料，完成现场踏勘、 安全交底，摸清管线走向、埋深及安全保护范围。在燃气设施保 护范围内开展动土、开挖、打桩作业的，须编制专项保护方案、
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质单位或个人处置。
4.建筑垃圾实行日产日清，场内临时堆放不得超期存放，杜 绝长期裸露堆积。清运车辆必须全程密闭运输，无超载、无抛洒、 无滴漏，严格按照审批要求规范作业。
5.严禁将建筑垃圾混入生活垃圾、绿化垃圾，严禁向城市河 道、绿化带、市政道路及公共空地倾倒各类建筑垃圾，违者将依 法从严查处。
三、市政设施保护与管控要求
1. 开工前全面排查施工现场及周边市政道路、人行道、井盖、 雨水篦、排水管网、路灯、交通标识、绿化苗木、防护护栏等公 共设施，建立设施保护台账，落实专项防护措施。
2.严禁擅自占用、挖掘、碾压城市市政道路、人行道及公共 绿地。因施工确需临时占道、破路、占用绿地的，必须提前向蔡 甸区城管主管部门申请，办理专项审批手续，取得许可后方可施 工，严禁无证违规作业。
3.施工过程中严禁损坏、移位、掩埋、堵塞市政排水管网、 检查井、雨水篦等排水设施，严禁向管网内倾倒泥浆、渣土、废 料，防止管网堵塞、污水外溢。施工物料、渣土不得占用市政排 水通道、消防通道及公共通行区域。
4.严禁擅自迁移、拆除、遮挡路灯、交通信号灯、监控设备、 警示标识等市政设施，施工确需临时改动的，必须提前报备主管 部门并落实防护措施，施工结束后及时恢复原貌。
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签订安全保护协议并完成报备审批。燃气管线周边5米范围内严 禁机械开挖、重型碾压、重物堆放，必须采用人工探坑作业，现 场设置醒目燃气警示标识。施工中严禁损坏、掩埋、移位燃气管 线，若发现漏气、管线破损等隐患，立即停工封场、上报处置， 严禁瞒报、私自处置，完工后联合燃气企业核查无隐患方可收尾。
6.主体责任落实：施工单位为施工现场市容环卫、垃圾处置、 市政及管网设施保护的第一责任主体，开工前必须办结全部前置 审批、备案手续，配齐文明施工设施，安排专人常态化管理，主 动配合城管部门日常巡查及专项检查。
7.违规追责管理：严格落实市、区两级文明施工及建筑垃圾 管理规定，对未批先建、无证清运、垃圾乱倒、设施损坏、扬尘 管控不到位等违规行为，依据相关条例依法从严查处、限期整改。
8. 场地复原要求：施工全程做好现场管控，施工结束后及时 清理场地，恢复周边环境卫生、市政设施原貌，做到工完、料尽、 场地清，无遗留施工污染、设施破损等问题。
本告知书依据《武汉市建筑垃圾管理办法》《城市市容和环 境卫生管理条例》《武汉市建设工程文明施工管理办法》等相关 规定制定，自下发之日起生效。请各施工单位严格遵照执行，全 面落实蔡甸区项目开工前各项城管合规及审批备案工作，确保项 目合法合规、文明有序施工。
告知单位(签字):
日期：---   -年_-_-月    日
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法规宣传提示



《武汉市建筑垃圾管理办法》相关规定和要求：
第九条建设单位或者建筑垃圾产生单位对建筑垃圾处置负总责。
在编制建设工程概算、预算时，建设单位应当足额列支建筑垃圾处置 费用。
在直接发包时，建设单位应当在发包合同中明确施工单位为施工现场 建筑垃圾处置管理单位，并规定施工单位在施工现场对建筑垃圾管理的具 体要求和相关措施；发包合同中未明确施工单位责任的，建设单位为施工 现场建筑垃圾处置管理单位。
在建筑垃圾运输过程中，建设单位应当督促运输企业在规定的时间、 路线运输建筑垃圾，保证建筑垃圾运输量与产生量一致。
在建筑垃圾运至消纳场所时，建设单位和消纳场所应当核对并确认建 筑垃圾来源、种类和数量等信息，保证建筑垃圾消纳量与产生量一致。
第十一条建设单位或者施工单位，应当向项目所在地的区行政审批 部门申请办理建筑垃圾处置核准文件。建设单位或者施工单位提出申请应 当同时提供下列材料：(一)建筑垃圾处置方案；(二)与经过核准从事建 筑垃圾运输的运输企业签订的运输处置合同。
第十二条建设单位、施工单位应当遵守下列规定：(一)对产生的建 筑垃圾及时清运，保持工地和周边环境整洁；(二)按照有关规定设置围挡、 公示牌，硬化工地进出口道路；(三)设置符合要求的车辆冲洗保洁设施， 配置专职保洁员，进出工地的车辆应当经冲洗保洁设施处置干净后，方可 驶离工地；(四)定期对施工现场洒水压尘，并对裸露泥土采取覆盖措  施；(五)配备与城管执法部门联网的视频监控设施；(六)对施工现场产生 的建筑垃圾进行分类，不得混入工业固体废物、生活垃圾和危险废物；(七) 法律、法规、规章规定的其他规定。
第三十一条市城管执法部门应当将建设、施工、运输单位违反本办 法处置建筑垃圾的失信信息记入企业信用档案，向市信用信息公共服务平 台报送，并纳入国家企业信用信息公示系统。
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第三十二条建设、施工单位或者建筑垃圾消纳场所未建立建筑垃圾消 纳管理台帐或者未如实记录的，由城管执法部门责令限期改正，并处1 万元以上5万元以下罚款。
第三十三条违反本办法有下列行为之一的，由城管执法部门责令限 期改正，并处以罚款：(一)未经许可擅自从事建筑垃圾运输的，处5000 元以上3万元以下罚款；(二)使用不符合建筑垃圾运输车辆管理规范要 求的车辆运输的，处2000元以上20000元以下罚款；(三)将承运的建 筑垃圾转包或者分包的，处5000元以上1万元以下罚款。(四)运输建筑 垃圾的车辆未携带建筑垃圾处置核准文件的，处200 元以上1000 元以 下罚款。





承诺书


截止202  年月日，本人已阅读《法规宣传提示》所列法规内容， 本人承诺遵守相关法规的规定，提供的         项目信息和相关情况属 实，土方处置量 方方(土方运输至.............),如本人承诺与事 实不符，违反相关法规规定的行为，造成社会不良影响及污染环境的，本 单位愿承担一切法律责任，并附项目责任单位情况如下：
	单位类别
	单位名称
	项目负责人
	联系电话

	建设单位
	
	
	

	施工单位
	
	
	

	运输单位
	
	
	



承诺人(签字):                       联系方式：
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一次性告知书

	审批事项名 称
	城市建筑垃圾处置核准
【 许 可 】
	项目编号
	
/
	申请方式
	窗口申请/网上 申请

	审批部门
	蔡甸区城市管理执法局
	承办人
	/
	联系方式
	027-69600137

	证/书名称
	《武汉市建筑垃圾处置核 准证》
	收费标准
	不收费
	办理时限
	1个工作日

	
设立依据
	1.《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》(2004年6月29日 国务院令第412号，2009年1月29日予以第一次修订，2016年8月25日予以第
二次修订)附件第101项。
2.《城市建筑垃圾管理规定》(建设部令第139号)。
3.《建设部关于纳入国务院决定的十五项行政许可的条件的规定》(建设部令第 135号)。
4.《武汉市建筑垃圾管理办法》第十一条。

	
受理条件
	..经规划部门规划许可；2.经建管部门施工许可；3.工地具备建筑垃圾处置硬件条 件；4.有符合条件的消纳场地；5.必须委托有资质的建筑垃圾运输企业；6.白天建 筑垃圾处置特别条件：一是市级重点工程和应急工程，二是经市领导批准同意，三 是必须使用封闭车辆。

	
申请人需要提交的材料及要求
	

1.武汉市建筑垃圾处置核准申报表(表一、表二)。(原件各1份)。
2.项目开工文件或佐证材料(房建、市政、重点、拆迁、还建项目由项目单位分别提  供经市、区人民政府，发改、自然资源和规划、城乡建设、交通、水务、园林林  业，城管等部门核发的房屋征收、项目核准、规划选址、土地利用、建筑施工、河  道清淤或道路开挖的文件之一)。(查验原件留存复印件，加盖公章、一式一份)。
3.建筑垃圾处置方案(原件1份、加盖公章)。
4.与经过核准从事建筑垃圾运输的运输企业签订的运输处置合同(查验原件留存复印 件，加盖公章、一式一份)。
5.消纳证明材料(区内消纳出具消纳证明材料，区外消纳出具消纳函件)(查验原件留 存复印件，加盖公章、一式一份)

	工作流程
	申请受理→审查与决定→制证与送达

	
申报
单位/个人信
息
	单位/个人名称
	

	
	联系人
	
	联系方式
	

	一次性告知书出具时间
	

	湖北政务服务网：zwfw.hubei.gov.cn
办理地址：蔡甸区成功大道88号市民之家一楼投资建设项目全生命周期服务专区B05窗口。
邮政编码：430000
监督电话：027-84943381咨询电话：027-69600137    13487096266
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